**Практическое задание по моделированию. 10-11 класс. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Моделирование платья**

**Задание:**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием модели нанесите новые фасонные линии на базовый чертеж основы платья, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья. Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т. п.

3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы платья.

4. Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки, используя базовой чертеж.



5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на листе «Результат моделирования»

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков на швы, количество деталей.

|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Описание модели |
|  | Женское платье прилегающего силуэта, без рукавов, отрезное по линии талии.  Перед платья с рельефными швами, выходящими из среза проймы. Центральная часть переда платья цельнокроеная с передним полотнищем юбки.  Спинка платья со средним швом, с рельефными швами, выходящими из среза проймы.  Юбка платья со сборками по линии талии, расширена книзу с помощью метода параллельно-конического расширения. Заднее полотнище юбки со средним швом.  Горловина платья круглая, расширена и углублена спереди и сзади. Горловина и проймы платья обработаны единой обтачкой.  Застежка – молния, расположенная в среднем шве спинки. |



**Контроль практического задания «Моделирование платья»**

*Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья*



**Базовый чертеж основы платья для моделирования**

Лист для вырезания деталей выкроек (лист цветной бумаги)



**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**

|  |  |
| --- | --- |
| Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно, в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити. Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено.  Только после этого приклеивайте готовые выкройки |  |



**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию платья**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | **Максималь-ный балл** | **Балл участника** |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья** | **6,5** |  |
| 1 | Нанесение линии рельефа спинки | 0,5 |  |
| 2 | Нанесение линии рельефа переда | 1 |  |
| 3 | Работа с нагрудной вытачкой (значки, надписи) | 1 |  |
| 4 | Нанесение линий по расширению и углублению горловины | 1 |  |
| 5 | Нанесение соответствующих надписей и обозначений по линии талии | 0,5 |  |
| 6 | Расширение платья по боковым срезам | 0,5 |  |
| 7 | Уточнение нижнего среза платья | 0,5 |  |
| 8 | Нанесение линий для расширения юбки | 1 |  |
| 9 | Нанесение метки для застежки-молнии | 0,5 |  |
|  | **Построение дополнительных деталей нанесение линий для построения вспомогательных деталей** | **1** |  |
| 10 | Нанесение линии обтачки горловины и пройм переда | 0,5 |  |
| 11 | Нанесение линии обтачки горловины и пройм спинки | 0,5 |  |
|  | **Изготовление выкроек платья**  **Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити** | **12,5** |  |
| 12 | Наличие полного комплекта лекал | 3,5 |  |
| 13 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - детали переда (2 балла)  - детали спинки (1 балл)  - полотнища юбки (1 балл)  - обтачка горловины и пройм переда (0,5 балла)  - обтачка горловины и пройм спинки (0,5 балла) | 5 |  |
| 14 | Указание названия деталей | 1 |  |
| 15 | Указание количества деталей | 0,5 |  |
| 16 | Наличие контрольных линий и меток:  - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (1 балл);  - метка молнии (0,5 балла). | 1,5 |  |
| 17 | Указание величины припусков у каждого среза | 0,5 |  |
| 18 | Аккуратность работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |