**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию блузки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | **Количество баллов** | **По факту** |
|  | **Нанесение модельных линий на чертеж основы** | **6,5** |  |
| 1 | Расширение горловины переда | 0,5 |  |
| 2 | Расширение горловины спинки | 0,5 |  |
| 3 | Углубление горловины переда | 0,5 |  |
| 4 | Уточнение длины блузки | 0,5 |  |
| 5 | Работа с нагрудными вытачками переда (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 6 | Работа с плечевыми вытачками спинки (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 7 | Работа с талиевыми вытачками переда и спинки (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 8 | Уточнение боковых швов переда | 0,5 |  |
| 9 | Уточнение боковых швов спинки | 0,5 |  |
| 10 | Нанесение метки разреза для застежки | 0,5 |  |
|  | **Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей** | **2,5** |  |
| 11 | Нанесение линий складки (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 12 | Нанесение линий обтачки проймы переда | 0,5 |  |
| 13 | Нанесение линий обтачки проймы спинки | 0,5 |  |
| 14 | Построение косой бейки для обработки горловины | 0,5 |  |
|  | **Подготовка выкройки к раскрою** | **11** |  |
| 15 | Выполнение полного комплекта лекал | 3 |  |
| 16 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - детали переда (2 балла);  - деталей спинки (1 балл);  - обтачек проймы переда и спинки (1 балл);  - косой бейки для горловины (0,5 балла). | 4,5 |  |
| 17 | Указание названия деталей | 0,5 |  |
| 18 | Указание количества деталей | 0,5 |  |
| 19 | Указание контрольных линий и меток:  - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (0,5 балла);  - наличие надсечек (0,5 балла). | 1 |  |
| 20 | Указание величины припусков у каждого среза | 1 |  |
| 21 | Аккуратность работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |