**Всероссийская олимпиада по технологии**

**Школьный этап**

**Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»**

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий**

**10-11 класс**

**Изготовление мешочка-саше**

|  |  |
| --- | --- |
| **Задание** | **Материалы** |
| Идеи новогоднего декора квартиры и загородного дома (фото)   1. Изготовить мешочек-саше. 2. Декорировать мешочек | 1. Однотонная ткань для основы мешочка. 2. Отделочная ткань для кулиски и завязок. 3. Отделочные материалы для декорирования: ленты, тесьма, кружево, бусины, бисер и др. |

**Детали кроя для саше**

****

**Последовательность выполнения задания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название операции** | **Графическое изображение** |
| 1 | Выкроить детали указанных размеров. Припуски на швы уже учтены. |  |
| 2 | Короткие срезы деталей для кулиски подогнуть на изнаночную сторону на 5 мм и застрочить на расстоянии 1 мм от сгиба. |  |
| 3 | Продольные срезы деталей для кулиски подогнуть на изнаночную сторону на 10 мм и заметать. |  |
| 4 | Детали завязок сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать по продольным срезам на расстоянии 10 мм от сгиба. |  |
| 5 | Завязки вывернуть на лицевую сторону. Приутюжить. |  |
| 6 | Деталь кулиски наложить на лицевую сторону основной детали на расстоянии 3 см от верхнего среза и на расстоянии 2 см от боковых срезов. Настрочить по продольным срезам на расстоянии 1 мм от сгиба. |  |
| 7 | Основную деталь сложить пополам лицевой стороной внутрь и стачать по боковым срезам. Ширина шва – 10 мм.  Мешочек вывернуть и приутюжить. |  |
| 8 | Застрочить верхний срез мешочка. Для этого припуск по верхнему срезу дважды подогнуть на изнаночную сторону: сначала на 5 мм, затем на 10 мм. Приутюжить шов. |  |
| 9 | Декорировать мешочек с одной стороны отделочными материалами. |  |
| 10 | В кулиски вставить завязки. На концах завязок завязать узелки. |  |

**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии оценки** | **Количество баллов** |
| 1 | Длина саше в готовом виде 15 см  ± 2 мм | 1 |
| 2 | Ширина саше в готовом виде 10 см  ± 2 мм | 1 |
| 3 | Длина кулиски в готовом виде 8 см  ± 1 мм | 1 |
| 4 | Ширина кулиски в готовом виде 2 см  ± 1 мм | 1 |
| 5 | Длина завязки в готовом виде 25 см  ± 2 мм | 1 |
| 6 | Ширина завязки в готовом виде 1 см  ± 1 мм | 1 |
| 7 | Ширина подгибки коротких срезов кулиски 0,5 см | 1 |
| 8 | Ширина шва застрачивания коротких срезов кулиски 0,1 см | 1 |
| 9 | Ширина подгибки продольных срезов кулиски 1 см | 1 |
| 10 | Ширина шва настрачивания кулиски 0,1 см | 1 |
| 11 | Ширина шва стачивания боковых срезо саше 1 см  ± 1 мм | 1 |
| 12 | Ширина подгибки верхнего среза саше 1 см  ± 1 мм | 1 |
| 13 | Ширина шва застрачивания верхнего среза саше 0,1 см | 1 |
| 14 | Качество декорирования | 4 |
| 15 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |
| 16 | Аккуратность работы | 1 |
| 17 | Соблюдение безопасных приемов работы | 1 |
|  | **Итого** | **20** |