**Инструкция №17.5**

**по правилам техники безопасности при пользовании ноутбуком**

Компьютер должен быть установлен на твердой, устойчивой поверхности.   
При установке компьютера на мягком материале вентиляционные отверстия могут оказаться перекрытыми, что вызовет перегрев. Для предотвращения перегрева важно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.   
Не перекрывайте вентиляционные отверстия компьютера и не размещайте его на пористых поверхностях, таких как покрывала, кровати, либо рядом с такими предметами, как шторы, которые могут перекрыть вентиляционные отверстия.   
Перекрытие вентиляционных отверстий приводит к перегреву, который может нанести вред вашему компьютеру, другой собственности или даже здоровью.

Не размещайте компьютер непосредственно на коленях.  
Нагрев нижней части устройства в процессе нормальной работы может вызвать ощущение дискомфорта или привести к ожогам при длительном контакте.

Не используйте надрезанные или поврежденные соединительные кабели. Используйте только специальное периферийное оборудование и интерфейсные кабели. В противном случае могут возникнуть различные проблемы.

Если вы принесли компьютер с улицы, где температура значительно ниже комнатной, или из холодного помещения в теплое помещение, то внутри устройства может сконденсироваться влага.  
В этом случае перед включением рекомендуется выдержать компьютер при комнатной температуре не менее часа.  
При возникновении каких-либо проблем отключите питание компьютера, извлеките аккумулятор и свяжитесь со специалистом.

Не устанавливайте компьютер в местах, подверженных воздействию следующих факторов:

* источники тепла, такие как калориферы и воздуховоды;
* прямой солнечный свет;
* чрезмерная запыленность;
* сырость или дождь;
* механическая вибрация или удары;
* сильные магниты или неэкранированные громкоговорители;
* температура воздуха выше 35°C или ниже 5°C;
* высокая влажность.

Не размещайте рядом с компьютером другое электронное оборудование. Создаваемые этим оборудованием электромагнитные поля могут препятствовать нормальной работе компьютера.

Обращайтесь с компьютером бережно. Не нажимайте на экран и не прикасайтесь к нему руками. Не роняйтене ударяйте, не царапайте, не перегибайте, не трясите компьютер и не кладите на него другие предметы. Если вы уронили на компьютер твердый предмет или пролили жидкость, завершите работу компьютера, отключите питание и извлеките аккумулятор. Перед повторным включением компьютера рекомендуется обратиться к специалисту для его проверки.

**Очистка.** Используйте мягкую, сухую или слегка увлажненную неагрессивным моющим средством ткань с тонкими волокнами. Не используйте какие-либо шлифующие материалы, чистящие пасты или такие растворители, как спирт или бензин, которые могут повредить внешнее покрытие компьютера. Перед тем как протереть компьютер, убедитесь, что отключен сетевой адаптер и извлечен аккумулятор.

**Аккумуляторы:**

* Заряжайте аккумуляторы при температуре воздуха от 10°C до 30°C. При более низких температурах процесс зарядки аккумуляторов длится дольше.
* Храните аккумулятор вдали от любых источников тепла.
* Храните аккумулятор в сухом месте.
* Не вскрывайте аккумулятор и не пытайтесь его разобрать.
* Не подвергайте аккумулятор каким-либо механическим воздействиям, таким как падение на твердую поверхность.
* Если аккумулятор быстро разряжается после полной зарядки, это означает, что срок его службы подходит к концу и аккумулятор требуется заменить.

**Адаптер переменного тока:**

* Убедитесь в правильности подключения силового кабеля к электросети.
* Сетевой адаптер может нагреваться в процессе работы. Убедитесь, что вокруг него есть свободное воздушное пространство, а маркировочная наклейка обращена вниз.