**Всероссийская олимпиада по технологии**

**Школьный этап**

**Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»**

**9 класс**

**Практическая работа по моделированию швейных изделий**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Описание модели |
|  | Прямая юбка, с застежкой на 6 петель и пуговиц, расположенных по линии середины переда. На переднем полотнище имеются боковые кокетки, начинающиеся от вытачек. Заднее полотнище с вытачками и неширокой кокеткой. |

**Чертеж основы юбки для моделирования**

*Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.*

****

**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**

**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию юбки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии оценки** | **Количество баллов** |
| **Нанесение модельных линий на чертеж основы** | |
| 1. Определение положения кокетки переднего полотнища | 1 |
| 2. Определение положения кокетки заднего полотнища | 1 |
| 3. Построение линии борта, нанесение месторасположения петель | 2 |
| 4. Построение линии подборта | 1 |
| **Моделирование юбки** | |
| 5. Моделирование передней кокетки | 2 |
| 6. Моделирование задней кокетки | 2 |
| **Подготовка выкройки к раскрою** | |
| 7. Указание названия деталей | 2 |
| 8. Указание количества деталей | 2 |
| 9. Указание направления нити основы | 2 |
| 10. Обозначение контрольных линий | 2 |
| 11. Указание величины припусков у каждого среза | 2 |
| 12. Аккуратность работы | 1 |
| **Итого** | **20** |