{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Общая инфраструктура","Рабочее место конкурсантов","Расходные материалы","Личный инструмент участника"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":0,"n_rows":100,"n_cols":8,"rows_kept":100,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[29,0,29,7],[30,0,30,7],[31,0,31,7],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[46,0,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[55,0,55,7],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,3,65,3],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[64,7,65,7],[81,0,81,7],[86,0,86,7],[87,0,87,7],[88,0,88,7],[89,0,89,7],[90,0,90,7],[91,0,91,7],[92,0,92,7],[93,0,93,7],[94,0,94,7],[95,0,95,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)\nСтоматологическая ортопедическая"]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ \"Казанский медицинский колледж\""]
["Адрес базовой организации: г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, 34"]
["Главный эксперт: Михальчук Татьяна Павловна (89046663610,tanya19mih@yandex.ru)"]
["Технический эксперт:  Насыбуллина Г.Р. (89274243209,safina955@mail.ru)"]
["Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):8"]
["Количество конкурсантов (команд): 5"]
["Количество рабочих мест: 5"]
["Даты проведения: 12-15.02.2024"]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 1500 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \tтребуется"]
["Электричество: 220 Вольт подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: кафельная плитка на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) :  требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Офисный стол","Конструкция из ЛДСП. ","Мебель",1,"шт",1]
[2,"Стул","Металлокаркас. Сидение с мягкой обивкой ткань/экокожа","Мебель",10,"шт",10]
[3,"Стелаж","Тип мебели, предназначенный для хранения различных вещей и состоящий из многоярусных настилов, располагающихся на стойках.","Мебель",1,"шт",1]
[4]
[]
[]
[5]
["Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 1500 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \tтребуется"]
["Электричество: 1 подключение к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: кафельная плитка на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Вешалка","Критически важные характеристики отсутствуют","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[2,"Стол","Конструкция из ЛДСП","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",2]
[3,"Стул","Металлокаркас. Сидение с мягкой обивкой ткань/экокожа","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",10]
[4,"Розетка","Критически важные характеристики отсутствуют","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[5,"Мусорная корзина","Критически важные характеристики отсутствуют","Мебель",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[6]
["Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 15 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 2 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: кафельная плитка на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Нуотбук","Переносной компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель или тачпад), а также аккумуляторные батарея. HDD 250 ГБ, ОЗУ 4 ГБ.","Оборудование IT",1,"шт",{"$f":"E58","v":1}]
[2,"Запасной картридж для МФУ","Совместимый картридж","Расходные материалы",1,"шт",{"$f":"E59","v":1}]
[3,"Офисный стол","Конструкция из ЛДСП","Мебель",1,"шт",3]
[5,"Стул","Металлокаркас. Сидение с мягкой обивкой ткань/экокожа","Мебель",1,"шт",18]
[6,"Корзина для мусора","Критически важные характеристики отсутствуют","Мебель",1,"шт",1]
[7,"Часы настенные","Критически важные характеристики отсутствуют","Мебель",1,"шт",1]
[8,"Вешалка для одежды","Критически важные характеристики отсутствуют","Мебель",1,"шт",1]
[10,"МФУ( принтер, сканер, копир)","Лазерный, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б","Оборудование IT",1,"шт",1]
[null,null,"печати 60 стр/мин, цветной"]
[11,"Сетевой фильтр","на 5 гнезд","Расходные материалы",1,"шт",1]
[12,"Бумага А4","Снегурочка","Канцелярия",1,"упак.",3]
[13,"Ручка шариковая","синий цвет","Канцелярия",1,"шт.",13]
[14,"Ножницы","металлические","Канцелярия",1,"шт.",1]
[15,"Флешка","8 Гб","Канцелярия",1,"шт.",1]
[17,"Степлер канцелярский","со скобами","Канцелярия",1,"шт.",1]
[18,"Скобы для степлера","по размеру степлера","Канцелярия",1,"упак.",1]
[19,"Скрепки","канцелярские","Канцелярия",1,"упак.",1]
[20,"Файлы","А4","Канцелярия",1,"упак.",3]
[21,"Папка","скоросшиватель","Канцелярия",1,"шт.",3]
[22,"Папка","скоросшиватель \"Корона\"","Канцелярия",1,"шт.",1]
[23,"Маркер","черный","Канцелярия",1,"шт.",1]
[26,"Планшет","с зажимом","Канцелярия",1,"шт.",5]
[27,"Точилка ","механическая","Канцелярия",1,"шт.",1]
[]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка","Аптечка первой помощи согласно СанПиН","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E84","v":1}]
[2,"Огнетушитель","Огнетушитель согласно условиям, нормам и правилам пожарной безопасности","Охрана труда",1,"шт",1]
[3,"Кулер 19 л (холодная/горячая вода)","Кулер с питьевой водой либо бутилированная вода на каждого эксперта и участника","Охрана труда",1,"шт",2]
["Складское помещение"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 10 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 1200 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) "]
["Электричество:1 подключение к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: кафель на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Офисный стол","Конструкция из ЛДСП","Мебель",1,"шт",1]
[2,"Стул","Металлокаркас. Сидение с мягкой обивкой ткань/экокожа","Мебель",1,"шт",1]
[3,"Стелаж","Тип мебели, предназначенный для хранения различных вещей и состоящий из многоярусных настилов, располагающихся на стойках.","Мебель",1,"шт",1]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":1,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[39,0,39,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[55,0,55,7],[56,0,56,7],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[59,0,59,7],[60,0,60,7],[61,0,61,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)\nСтоматологическая ортопедическая"]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ \"Казанский медицинский колледж\""]
["Адрес базовой организации: г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, 34"]
["Главный эксперт: Михальчук Татьяна Павловна (89046663610,tanya19mih@yandex.ru)"]
["Технический эксперт:  Насыбуллина Г.Р. (89274243209,safina955@mail.ru)"]
["Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):8"]
["Количество конкурсантов (команд): 5"]
["Количество рабочих мест: 5"]
["Даты проведения: 12-15.02.2024"]
["1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант)  (5 рабочих мест) "]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 1500 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \tтребуется"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется (можно централизованно, можно местно)"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): на усмотрение организатора"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стол зуботехнический","Стол, предназначенный для проведения зуботехнических работ. Укомплектован необходимым оборудованием для зубных техников (например, светильником, вытяжным модулем, электросистемой, полками, поддоном, подлокотниками). Столешница выполнена их жаропрочного материала (или его аналог)","оборудование",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[2,"Стул лабораторный (зуботехнический)","Стул многофункциональный, специалезированый для зубного техника (или его аналог)","оборудование",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[3,"Стол гипсовочный","Стол медицинский гипсовочный (или его аналоги)","оборудование",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[4,"Электрошпатель зубного техника ","Электрошпатель со сменной насадкой. Режим работы продолжительный. Регулировка температуры на блоке управления. Рабочая температура инструмента 40-220 градусов. Универсальное питание 110-220В.\nНаконечник: \"Лопатка прямая\" 1 шт,  \"Игла\"-1 шт.\nПодставка,- 1 шт.","оборудование",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[5,"Инструменты для моделирования воском","Набор инструментов зуботехнический универсальный (или его аналог)","инструменты",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[6,"Горелка газовая зуботехническая","Портативная пьезоэлектрическая настольная газовая горелка с открытым контролируемым пламенем, для зуботехнических работ (или  его аналог)","оборудование",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[7,"Микромотор зуботехнический","Комплекс приборов, используемых в зуботехнической лаборатории для сверления/разрезания/опиливания дентальных протезов, приспособлений и материалов для их изготовления или восстановления. Обычно состоит из сверлильного наконечника, компактного сетевого электромотора (с питанием от переменного тока). Вращающийся кабель питает наконечник от электромотора, который расположен на расстоянии от места операции, обеспечивая дополнительную защиту от электрического тока. Система обычно комбинирована с различными устройствами, контролирующим скорость.","оборудование",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[8,"Нож для гипса","Нож для гипса – зуботехнический инструмент, с помощью которого удается формировать зубные  модели с воссозданием их малейших деталей. Изделие состоит из эргономичной рукоятки и острого лезвия, выполненного из прочных материалов.","инструменты",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[9,"Артикулятор магнитный","Предназначен для фиксации зубных моделей и моделирования вертикальных и боковых движений челюстей. Магнитные пластинки накрепко фиксируют модели верхней и нижней челюсти на платформах. Артикулятор состоит из верхней и нижней рамки, соединенных простым шарниром, двух монтажных пластин и винта для поддержания желаемой высоты прикуса (или его аналог)","оборудование",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[10,"Колба резиновая для замешивания гипса","Чашка изготовлена из силиконовой медицинской резины, химически стойкой к воздействию затворных жидкостей для пластмасс. Высокая эластичность чашек позволяет без труда извлекать из них остатки гипса.","оборудование",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[11,"Шпатель для гипса","Шпатель из нержавеющей стали либо пластика. Предназначен для замешивания гипса","инструменты",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[12,"Круги резиновые, для полировки металлов для микромотора ","Круги зуботехнические полировальные для прямого наконечника (полиры, на усмотрение организаторов) предна­значены для зуботехнических работ - обработки различных материалов при изготовлении зубных  протезов. ","инструменты",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[13,"Кромпонные щипцы","Щипцы для изготовления элементов фиксации съемных протезов","инструменты",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[14,"Параллелометр ","Параллелометр используется в зуботехнической практике для определения параллельности продольных линий нескольких зубов в гипсовых моделях челюстной системы. Позволяет выполнять точные измерения и разметку при изготовлении сложных бюгельных протезов.Основу прибора составляет вертикальный стержень, остающийся равноудалённым относительно исходной позиции при любом горизонтальном смещении. Это свойство позволяет выявлять точки, находящиеся на параллельных плоскостях.\nКонструкцию зуботехнического параллелометра составляют: плоское основание; закреплённая на основании под прямым углом стойка с горизонтально и вертикально подвижным кронштейном; комплект стержней; столик для фиксации моделей.","оборудование",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[15,"Штангенциркуль","измерительный инструмент","инструменты",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",1]
[16,"Линейка","измерительный инструмент","инструменты",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка","Аптечка первой помощи согласно СанПиН","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E42","v":1}]
[null,"Огнетушитель","Огнетушитель согласно условиям, нормам и правилам пожарной безопасности","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E43","v":1}]
[3,"Питьевая вода","Кулер с питьевой водой либо бутилированная вода на каждого эксперта и участника","Охрана труда",1,"шт","не менее 10"]
[4,"Спецодежда, спецобувь","Медицинский халат х/б (либо костюм), сменная обувь, шапочка","Охрана труда",1,"шт","конкурсант привозит с собой"]
[5,"Рециркулятор воздуха","Рециркулятор воздуха - эффективное санитарно-противоэпидемическое устройство, которое направлено на то, чтобы подавлять жизнедеятельность микроорганизмов в воздухе, где наиболее высокий рис распространения инфекционных заболеваний. Его использование особенно полезно в то время, когда возникла опасная эпидемическая ситуация. Наиболее популярными инфекциями являются грипп, дифтерия, ОРЗ, туберкулез, а также другие инфекции, которые передаются воздухом.","Охрана труда",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",1]
[6,"Маска медицинская","Маска медицинская одноразовая ","охрана труда",1,"шт","не менее 1 маски на одного участника на каждые три часа работы"]
[7,"Очки защитные","Индивидуальное средство защиты для глаз","охрана труда",1,"шт",5]
[8,"Антисептик","Дезенфицирующее средство, которое служит для обработки рук.","охрана труда",1,"шт",1]
[9,"Мыло жидкое","Жидкий косметический продукт предназначенный для очищения кожи от различных загрязнений. На усмотрение организаторов.","другое",1,"шт",1]
[10]
["1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле №…..   ( рабочих мест) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КЗ"]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее ____ кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: ___ подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин  - ___ м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Не предусмотрено конкурсным заданием"]

{"sheet":"Расходные материалы","index":2,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[29,0,29,7],[32,0,32,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[41,0,41,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)\nСтоматологическая ортопедическая"]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГАПОУ \"Казанский медицинский колледж\""]
["Адрес базовой организации: г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, 34"]
["Главный эксперт: Михальчук Татьяна Павловна (89046663610,tanya19mih@yandex.ru)"]
["Технический эксперт:  Насыбуллина Г.Р. (89274243209,safina955@mail.ru)"]
["Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):8"]
["Количество конкурсантов (команд): 5"]
["Количество рабочих мест: 5"]
["Даты проведения: 12-15.02.2024"]
["1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант)  (по количеству конкурсантов) "]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Воск моделировочнный ","Специальный воск для работы с электрошпателем, для моделировки","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"уп",1]
[2,"Воск базисный","Специальный воск для изговления базисов съемных протезов","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"уп",1]
[3,"Воск бюгельный","Подкладочный материал для изготовления элементов бюгельного протеза","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"уп",1]
[4,"Зубы искусственные двухслойные/трехслойные, полный гарнитур","Фабрично изготовленные зубы, сделанные из материала на основе полимера. Применяются для изготовления съемных конструкций зубных протезов","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"комплект",5]
[5,"Восколит 3","Профильный воск в виде прутков разного диаметра. Смесь предназначенна для моделировки и отливки каркасов бюгельных протезов.Восковые прутики для формирования краевых планок или индивидуальных ретенций","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"уп",1]
[6,"Кламмерная проволка, диаметр 0,8-1 мм","Ортодонтическая проволока для изготовлениея кламмеров и ортодонтических аппаратов","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"уп",1]
[7,"Окклюзионная бумага","Копировальная бумага, прдназаначенная для определения контактов зубов антагонистов","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"уп",1]
[8,"Карандаш химический","Карандаш для черчения границ частичного съемного протеза и элементов бюгельного протеза","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[9,"Фреза твердосплавная","Фреза для обработки и подтачивания искусственных зубов","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[10,"Гипс медицинский (5 кг)","Алебастровый гипс обычной твердости. Этот вид материала подходит для изготовления диагностических анатомических моделей, а также моделей, используемых для планирования ортопедической конструкции","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[11,"Супергипс 3 класс (5 кг)","Сверхпрочный зуботехнический гипс с пониженным расширение","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[12,"Супергипс 4 класс (5 кг)","Сверхпрочный зуботехнический гипс с пониженным расширением","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[13,"Газ для заправки зажигалок, горелок","Газовый баллончик для зажигалок, основанной на использовании очищенного изобутана. Хорошо воспламеняется, почти не имеет характерного запаха. В комплекте с баллоном имеется несколько насадок - переходников. Они подходят под все стандартные модели зажигалок и других газовых приборов, которые необходимо заправить","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",4]
[14,"Грифели для механического карандаша ","Сменные сверхпрочные грифели для цанговых карандашей.  Устойчивый к излому. Обладают средней степенью твердости – HB. Длина грифеля составляет не менее 30 мм, а его диаметр - 2 мм.","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
[15,"Салфетки дезинфицирующие ","Дезенфицирующие салфетки для очистки и дезинфекции непористых поверхностей (мебели, оборудования, гигиенической обработки рук)","Расходные материалы",{"v":1,"d":"1.00"},"шт",5]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"прописано в оборудовании"]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Ручки","шариковая синяя","Расходные материалы",1,"шт","не менее 10"]
[2,"Карандаши","простой канцелярский","Расходные материалы",1,"шт","не менее 11"]
[3,"Бумага","офисная для печати в МФУ или принтере","Расходные материалы",1,"уп","не менее 3 "]
["1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле №…..   (по количеству конкурсантов) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КЗ"]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"не предусмотрено"]
["Охрана труда и техника безопасности (дополнительно)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"нет необходимости"]

{"sheet":"Личный инструмент участника","index":3,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)\nСтоматологическая ортопедическая"]
["Личный инструмент конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"НЕ ДОПУСТИМО"]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]