{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":88,"n_cols":9,"rows_kept":88}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Региональный этап чемпионата  по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий Республики Татарстан 2024 года "]
[null,"Наименование компетенции",null,"Стоматология ортопедическая"]
[]
["Код","Подкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
[]
["А","Изготовление восковой репродукции частично-съемного пластиночного протеза",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I8:I36)","v":{"v":40,"d":"40.00"}}]
[1,"Организация трудовой деятельности при изготовлении съемных пластиночных протезов"]
[null,null,"И","Соблюдение правил работы с электрооборудованием",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",1,0.5]
[null,null,"И","Использование расходных материалов согласно техническим нормам",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",2,0.5]
[null,null,"И","Соблюдение правил организации рабочего места",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",2,0.5]
[null,null,"И","Использование необходимых СИЗ при выполнении задания",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",1,0.5]
[2,"Черчение границ съемного протеза"]
[null,null,"И","Рациональное нанесение (выбор) границ базиса частичного-съемного пластиночного протеза (гингивальная граница и дентальная граница, ориентиры костных выступов)",null,"Вычесть 1 балл, при частичном выполнении аспекта","2 зоны",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[3,"Изготовление прикусных шаблонов"]
[null,null,"И","Изготовление воскового базиса в соответсвии с медико-технологическими требованиями (плотное прилегание к моделям, соответствие границам будущего протеза с закругленными краями (обходя подвижные тяжи слизистой и уздечки),  соответсвие толщины, наличие укрепления проволочной арматурой)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику аспекта","4 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Изготовленного окклюзионных валиков в соответсвии с медико-технологическими требованиями (высота, ширина, расположение относительно середины альвеолярного отростка, монолитность соединения с базисом, наличие скоса в дистальном отделе)",null,"Вычесть 0,4 за каждую невыполненную характеристику аспекта","5 элементов",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"Загипсовка в артикулятор и изгибание кламмеров"]
[null,null,"И","Составление и фиксация рабочих моделей в положении центральной окклюзии при помощи восковых прикусных шаблонов, качество и эстетика загипсовки моделей в артикулятор в соответствии с технологическими требованиями, нанесение естественных ориентиров для постановки зубов (если есть потребность)",null,"Вычесть 1 балл, если фиксация выполнена не в соответствии с правилами гипсования в артикулятор","2 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Рациональный выбор кламмерной линии (на в/ч предпочтительнее диагональная; на н/ч трансверзальная; Если на модели есть возможность расположить три кламмера и более, следует выбрать плоскостную систему крепления) ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Качество изготовления и наличие элементов каждого кламмера (плечо, тело, отросток, кончик кламмера закруглен) в соответсвии с медико-технологическими требованиями",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику аспекта","4 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Место расположения элементов кламмера на опорном зубе (плечо начинается под контактным пунктом с соседним зубом, охватывает вестибулярную поверхность зуба между экватором и десневым краем; тело направлено в сторону дефекта зубного ряда, располагается на контактной поверхности зуба на уровне экватора и отстоит от зуба на 0,5 мм; отросток расположен по середине беззубого участка альвеолярного отростка и отстоит от него на 1.0 -1.5 мм; конец отростка расплющен)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику аспекта","4 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Изготовление воскового постановочного базиса в соответсвии с  технологическими требованиями (плотное прилегание к моделям, соответствие границам будущего протеза с закругленными краями (обходя подвижные тяжи слизистой оболочки и тяжи слизистой), соответсвие толщины, наличие укрепления проволочной арматурой)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику аспекта","4 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[5,"Расстановка пластмассовых зубов на искусственной десне частичного съемного пластиночного протеза на верхнюю челюсть"]
[null,null,"И","Правильность  постановки кламмеров. Изготовление постановочных валиков толщиной 3-4мм, наружный край которых располагается на линии середины альвеолярного гребня",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Правильность подбора искусственных зубов (соответствие группам зубов, соответствие сторонам челюсти)",null,"Вычесть 1 балл, при частичном выполнении аспекта","2 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Правильность постановки искусственных зубов (соблюдение наклона зубов, соотношения с серединой альвеолярного отростка во фронтальном и в боковом отделе челюсти, отсутствие промежутков между зубами)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику аспекта","4 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Приточка искусственных зубов (оформление шеек, приточка к альвеолярному отростку, приточка к кламмеру, приточка к зубам-антагонистам)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику аспекта","4 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Наличие плотных контактов между зубами антагонистами, соблюдение высоты прикуса (использование артикуляционной бумаги)",null,"Вычесть 1 балл, при частичном выполнении аспекта","2 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Эстетика постановки (величина погружения шеек искусственных зубов в воск эстетически соотносится с уровнем расположения шеек естественных зубов в переднем и в боковом отделе, учтены признаки положения корня (оси наклона зубов в переднем и боковом отделах)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику аспекта","4 элемента",4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Окклюзионные поверхности искусственных зубов очищены от воска",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Искусственные зубы с небной поверхности рационально перекрыты восковым базисом во фронтальном и боковом отделах челюсти",null,"Вычесть 1 балл при частичном выполнении аспекта","2 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Равномерная и однородная толщина отмоделированного воскового базиса в гингивальных отделах, утолщение базиса в дентальных отделах",null,"Вычесть 1 балл при частичном выполнении аспекта","2 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Края отмоделированного базиса располагаются в пределах нанесенных границ и имеюткаплевидную форму",null,"Вычесть 1 балл при частичном выполнении аспекта","2 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Свободное снятие восковой репродукции протеза с модели, аккуратность и общая эстетика работы",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
["Б","Изготовление восковой репродукции коронковых частей зубов путем нанесения моделировочного воска  в зеркальном отображении",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I38:I64)","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
[1,"Организация трудовой деятельности при изготовлении несъемных протезов"]
[null,null,"И","Соблюдение правил работы с электрооборудованием",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",1,0.5]
[null,null,"И","Использование расходных материалов согласно техническим нормам",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",2,0.5]
[null,null,"И","Соблюдение правил организации рабочего места",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",2,0.5]
[null,null,"И","Использование необходимых СИЗ при выполнении задания",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",1,0.5]
[2,"Изготовление восковой репродукции коронковых частей зубов жевательной  группы в зеркальном отображении путем нанесения моделировочного воска на препарированные культи "]
[null,null,"И","Соответствие моделировки жевательного зуба по высоте клинической коронки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие моделировки жевательного зуба по ширине клинической коронки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие формы проксимальных контуров жевательного зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие углов коронки жевательного зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие формы жевательной поверхности зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Вестибулярное (щечное) соответствие жевательного зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Небное (оральное) соответствие жевательного зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Осевое соответствие жевательного зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие контактных пунктов жевательного зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[3,"Изготовление восковой репродукции коронковых частей зубов передней  группы в зеркальном отображении путем нанесения моделировочного воска на препарированные культи"]
[null,null,"И","Соответствие моделировки фронтального зуба по высоте клинической коронки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие моделировки фронтального зуба по ширине клинической коронки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие формы проксимальных контуров фронтального зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие углов коронки фронтального зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие формы окклюзионной поверхности (режущего края) фронтального зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Вестибулярное (щечное) соответствие фронтального зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Небное (оральное) соответствие фронтального зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Осевое соответствие фронтального зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Соответствие контактных пунктов фронтального зуба",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Общий эстетический вид восковых репродукций, аккуратность работы",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
["В","Моделирование каркаса бюгельного зубного протеза с кламмерной системой фиксации",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I66:I87)","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
[1,"Организация трудовой деятельности при изготовлении бюгельных протезов"]
[null,null,"И","Соблюдение правил работы с электрооборудованием",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",1,0.5]
[null,null,"И","Использование расходных материалов согласно техническим нормам",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",2,0.5]
[null,null,"И","Соблюдение правил организации рабочего места",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",2,0.5]
[null,null,"И","Использование необходимых СИЗ при выполнении задания",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",1,0.5]
[2,"Планирование конструкции каркаса бюгельного протеза"]
[null,null,"И","Изучение рабочей модели в параллелометре: нанесение межевой линии на опорные зубы",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Правильное определение расположения ретенционной части кламмеров на модели ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Рациональный выбор конструкции опорно-удерживающих кламмеров с нанесением их рисунка на опорные зубы",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Рациональный выбор топографии дуги каркаса бюгельного протеза с нанесением ее рисунка на рабочую модель",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Рациональный  выбор конструкции дополнительных элементов каркаса бюгельного протеза с нанесением их рисунка ",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Рациональный выбор конструкции ретенционных элементов каркаса бюгельного протеза с нанесением их рисунка",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Проведено блокирование зоны поднутрения опорных зубов воском в области тела кламмера (ов)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Наличие восковых подкладок под ретенционными  элементами",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[3,"Восковое моделирование каркаса бюгельного зубного протеза"]
[null,null,"И","Моделирование опорно-удерживающих кламмеров в соответсвии с медико-технологическими требованиями(толщина, плотность прилегания кламмера)",null,"Вычесть 1 за каждую невыполненную характеристику","2 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Моделирование ретенционных элементов в соответсвии с медико-технологическими требованиями (рациональный выбор топографии и величины соразмерно дефекта зубного ряда, толщина, плотность прилегания, однородность поверхности воска)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику","4 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Рациональный выбор дуги (ширина, толщина)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику","2 элемета",3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Моделирование дуги в соответсвии с медико-технологическими требованиями (расположение относительно шеек естественных зубов, расположение относительно костных образований, плотность прилегания к модели, однородность поверхности воска)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику","4 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Моделирование дополнительных элементов каркаса бюгельного протеза (толщина,  рациональность месторасположения)",null,"Вычесть 0,5 за каждую невыполненную характеристику","4 элемента",3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Рациональное месторасположение и форма отмоделированных ограничителей базиса протеза",null,"Вычесть 1 балл за каждую невыполненную характеристику аспекта","2 элемента",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Общий эстетический вид восковой репродукции",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено","да/нет",4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":5},"Итого",null,null,{"$f":"SUM(I65+I37+I7)","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":5,"n_cols":2,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Организация и безопасность трудовой деятельности зубного техника"]
[2,"Применение оборудования, инструментария и материалов при изготовлении зубных протезов"]
[3,"Технология изготовления зубных протезов "]
[4,"Эстетическое моделирование зубных протезов"]